{
  "TABLE_interface": {
    "ROW_interface": {
      "interface": "Ethernet2/1", 
      "oper_mode": "access",
      "switchport": "Enabled",
      "access_vlan": 2,
      "access_vlan_name": "VLAN2",
      "native_vlan": 10,
      "native_vlan_name": "VLAN10",
      "trunk_vlans": "1-50"
    }
  }
}
